**竞争性谈判文件**

**编 号：XHZJ2024026**

**采购单位：常州市武进区嘉泽镇成章卫生院**

**采购内容：成章卫生院烟感喷淋系统改造项目**

**常州新禾招投标有限公司**

**二〇二四年六月**

**前附表**

### 供应商应仔细阅读本谈判文件的所有内容（包括答疑、补充、澄清以及修改等），按照谈判文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则其一切后果自负。

|  |  |
| --- | --- |
| **项号** | **内容规定** |
| 1 | 项目名称：成章卫生院烟感喷淋系统改造项目项目编号：XHZJ2024026工期:30日历日响应文件的有效期：自投标当日起60天内。 |
| 2 | 响应文件份数:胶装成册，正本1份、副本2份响应文件的密封、签署、盖章要求:见第一章 |
| 3 | 谈判保证金:本项目无需缴纳保证金。 |
| 4 | 谈判文件发售时间:**2024年6月5日至2024年6月7日上午9:00至11:30，下午13:00至17:30(北京时间，法定节假日除外)**谈判文件费用:500**元/份**  |
| 5 | 现场勘察:组织 不组织(自行勘察)本项目不召开标前答疑会。供应商对谈判文件如有疑问，请将疑问于**2024年6月11日上午11:00前**以书面形式（加盖公章）向常州新禾招投标有限公司提出。 |
| 6 | 响应文件递交截止暨开标时间:**2024年6月13日下午13:30（北京时间）**响应文件接收时间:**2024年6月13日下午12:30至13:30（北京时间）**响应文件递交及谈判地点:**常州市武进区淹城丰乐坊11号（常州新禾招投标有限公司）** |
| 7 | 资格审查内容及要求：详见“第四章”。 |
| 8 | 评审办法:**最低评标价法**（即质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商） |
| 9 | 报价次数：一次 |
| 10 | 履约保证金:需要提供：合同价的 %，由采购人自行收取。不需要提供 |
| 11 | 成交服务费:详见第一章“采购代理机构服务费”条款 |

**目录**

**前附表…………………………………………………………………………1**

**竞争性谈判公告………………………………………………………………3**

**第一章 谈判供应商须知……………………………………………………7**

**第二章 采购内容及要求……………………………………………………14**

**第三章 响应文件的组成……………………………………………………25**

**第四章 资格审查材料………………………………………………………26**

**第五章 响应文件格式………………………………………………………27**

**第六章 采购合同格式………………………………………………………42**

**第七章 评标方法……………………………………………………………46**

**友情提示………………………………………………………………………47**

**成章卫生院烟感喷淋系统改造项目竞争性谈判公告**

|  |
| --- |
| 项目概况成章卫生院烟感喷淋系统改造项目的潜在供应商应在常州市武进区淹城丰乐坊11号获取谈判文件, 并于2024年6月13日下午13:30(北京时间)前递交响应文件。 |

**一、项目基本情况**

项目编号:XHZJ2024026

项目名称:成章卫生院烟感喷淋系统改造项目

预算金额:人民币28万元
最高限价:人民币28万元

采购需求:成章卫生院烟感喷淋系统改造项目，详见谈判文件。

工期:30日历日

本项目不接受联合体投标。

**二、申请人的资格要求:**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项；下的采购活动；与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织，不得参加投标；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求:无

4.本项目的特定资格要求:无

**三、获取谈判文件**

时间:2024年6月5日至2024年6月7日，上午9:00至11:30，下午13:00至17:30(北京时间，法定节假日除外)

地点:常州市武进区淹城丰乐坊11号—常州新禾招投标有限公司
方式:现场获取或邮件送达
售价:人民币500元/份（现金、微信或支付宝）,谈判文件售后一概不退。

**四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点**

递交截止暨开标时间:2024年6月13日下午13:30(北京时间)

地点:常州市武进区淹城丰乐坊11号—常州新禾招投标有限公司

**五、公告期限**

自本公告发布之日起3个工作日。

**六、其他补充事宜**

1.报名时需提供资料：

（1）报名申请表（加盖公章，格式后附）

（2）企业营业执照（复印件加盖公章）

以上资料齐全、符合要求的由代理机构发放谈判文件。

2.本项目不召开标前答疑会。供应商对谈判文件如有疑问，请将疑问于2024年6月11日上午11:00前以书面形式（加盖公章）向常州新禾招投标有限公司提出。

3.有关本次采购的事项若存在变动或修改，常州新禾招投标有限公司将通过补充或更正形式在网站上发布，因未能及时了解相关最新信息所引起的失误责任由供应商自负。

4.响应文件制作份数及要求

（1）正本份数:1份，副本份数:2份，胶装成册,未提供完整的视为无效投标。

（2）正本和副本合并密封或独立密封，由供应商根据实际情况自行确定。

（3）不论供应商成交与否，响应文件均不退回。

**七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人信息

名称:常州市武进区嘉泽镇成章卫生院

地址:常州市武进区嘉泽镇成章成金路18号

1. 采购代理机构信息

名称:常州新禾招投标有限公司

地址:常州市武进区淹城丰乐坊11号

联系人:王先生

联系方式:0519-80588588

3.项目联系方式

项目联系人:李女士

电话:0519-80588588

**报名申请表**

项目名称：

编号：

|  |
| --- |
| 供应商（盖章）： |
| 现委托\_\_\_\_\_\_参与常州新禾招投标有限公司此项目的报名工作。项目招投标过程中答疑补充等相关文件都须供应商在相关网站上下载，本单位会及时关注相关网站，以防遗漏，并承诺不以此为理由提出质疑。 法定代表人（签字或盖章）： |
| 被授权人姓名：联系电话： |
| 第二代身份证号码： |
| 接收谈判文件指定电子邮箱： |
| **注：本表以上内容填写均需打印，以下内容需由被授权人本人在代理机构报名时现场填写** |
| 报名时间： |
| 被授权人签字： |

**\*注：供应商应完整填写表格，并对内容的真实性和有效性负全部责任。**

**政府采购供应商信用承诺书**

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

年 月 日

**第一章　谈判供应商须知**

**1.投标应遵循的依据及原则**

1.1《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性谈判采购方式管理暂行办法》、《财政部关于政府采购竞争性谈判采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》、《政府采购供应商质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》；

1.2其他有关法律、行政法规以及省、市、区规范性文件规定。

**2.供应商的义务**

2.1应当认真阅读谈判文件，完全明了采购项目之名称、用途、数量、质量和交货日期，及应具备的资格条件。

2.2应当按照谈判文件的要求编制响应文件，且应对谈判文件提出的实质性要求和条件作出完全响应并在指定的时间内将密封的响应文件送达指定地点。

2.3应自行承担其编制、提交响应文件以及参加谈判采购活动所产生的一切费用。无论谈判采购活动中的做法和结果如何(包括采购人决定取消采购的)，采购人和代理机构对上述费用不负任何责任。

2.4不得相互串通响应报价，不得排挤其他供应商的公平竞争，损害采购人或者其他供应商合法权益。不得与采购人串通，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

**3.谈判文件的澄清、修改**

3.1在响应截止时间前无论出于何种原因采购人可对谈判文件进行澄清或修正，根据具体情况，可酌情延长响应截止时间。

3.2如需对谈判文件进行澄清或修正，变更内容将通过补充或更正的形式在网站上发布，因未能及时了解相关最新信息所引起的失误，责任由供应商自负。该变更或补充公告作为谈判文件的一部分，与谈判文件具有同等约束力。

3.3公告以常州新禾招投标有限公司网站所发布的为准。

**4.响应文件的组成、编制、密封与递交**

4.1响应文件按第三章《响应文件的组成》要求组成。

4.2所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。响应文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须有法定代表人或授权代表签字（盖章），方为有效。

4.3供应商一律以人民币为结算货币,结算单位为“元”。

4.4响应文件共一式叁份（正本壹份、副本贰份），在每一份响应文件上要标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准，正本、副本应分别**胶装成册**并密封。

**\*4.5响应文件密封口须加盖供应商公章、法定代表人或授权代理人签字或盖章，封袋上写明项目编号、项目名称、供应商名称。未按上述要求递交的响应文件将被拒收。**

4.6法定代表人或授权委托代理人须携带**响应文件、身份证原件、健康信息登记表、信用承诺书，**按本次谈判文件规定的时间准时参加，并递交响应文件。迟于响应文件递交截止时间的，采购代理机构将有权拒绝接收其响应文件。

**\*4.7资格审查和谈判文件要求的相关各种资格、资质、证书、证明、业绩合同等材料需在谈判现场及时提交。**

**5.谈判保证金（如无需缴纳，此条可忽略）**

\*5.1按谈判公告要求提交保证金。

5.2成交单位的谈判保证金，在成交单位签订合同（合同须由采购代理机构备案）后，5个工作日内予以无息退还。未成交的供应商以及购买谈判文件并已交纳谈判保证金但未参与投标的供应商的谈判保证金，在成交通知书发出后5个工作日内无息退回。

5.3如供应商在响应截止时间后撤回响应文件或其他违反政府采购相关法律、法规或规范性文件的，则谈判保证金将作为违约金不予退还。

**6.报价（编制）要求的说明**

\*6.1谈判供应商应对竞争性谈判文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其谈判响应文件将被拒绝。一项内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的报价或附条件的报价。

**6.2本工程的控制价为：人民币贰拾捌万元整（¥280000.00元），谈判供应商的投标总价不得高于控制价，否则作为无效投标处理。**

6.3谈判供应商应按《报价表》中的工程量清单计算单价和总价。《报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价。谈判供应商未填单价或总价的项目，在实施后，采购单位将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或总价内。

6.4谈判供应商自行踏勘现场，对工程现场和周围环境进行现场考查，以获取有关编制响应文件和签署施工合同所需的各项资料。谈判供应商应认真踏勘工程施工现场，熟悉工程施工区域内的情况以及周围环境，了解一切可能影响投标方案及报价的资料，承担考查现场的责任和风险。采购单位在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供谈判供应商在编制响应文件时参考，采购单位不对谈判供应商据此作出的判断和决策负责。谈判供应商一经中标，不得以不完全了解施工现场及周围环境情况等为借口，提出额外补偿或延长工期的要求。谈判供应商必须承担踏勘现场的安全责任，所产生费用自理。

\*6.5报价规定：

1）投标报价应该是按竞争性谈判文件规定的招标范围内工程量清单所列项目的全部费用总和，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和各类规费、税金等。

2）谈判供应商应根据竞争性谈判文件（含工程量清单）的有关要求，现行的建设工程施工质量验收规范、规程等系列标准、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计、施工质量保证措施，依据企业定额和市场价格信息或参照建设行政主管部门发布的社会平均消耗量定额编制投标报价。

3）谈判供应商的分部分项工程量清单综合单价、措施项目清单金额、其他项目清单金额应详细分析和列出其所含的工程内容，并根据本企业的情况和施工方案进行确定。

4）工程量清单中的工程数量是按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的工程量计算规则进行计算的，施工中所用的材料、成品、半成品在制作、运输、安装中等发生的一切损耗应包括在报价内。暂估价材料的施工损耗量按定额损耗量计算.

5）本工程执行最新版《江苏省建设工程费用定额》及相关规定。本工程的安全文明施工费、各项规费、税金的计取费率为不可竞争费率（计算基数详见相关规定），投标报价时不得优惠让利，具体项目及费率取值详见工程量清单：

6）工程量清单标明的工程量是谈判供应商投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

7）招标控制价编制时材料价格参照 2024年5月的《常州工程造价信息》中常州市指导价格及市场价格，谈判供应商报价时，清单中提供品牌的，根据清单提供的品牌测算材料价格，清单中未定品牌的，谈判供应商应根据清单项目特征描述及设计文件要求确定品牌、规格、型号后，根据市场行情及自身实际情况进行报价。

8）本工程须按常建（2009）187号文“关于进一步提升市区建设工地文明施工管理的通知”的要求执行，谈判供应商须考虑此因素并把由此产生的相关费用计入投标报价中。

9）除非采购单位对竞争性谈判文件予以修改，否则谈判供应商应按采购单位提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，谈判供应商均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

\*6.6、招标控制价

1)招标控制价为采购单位根据国家或省级、行业建设行政主管部门颁发的有关计价依据和办法，按设计施工图纸计算的，对招标工程限定的最高工程造价。

2)本工程的招标控制价根据下列依据编制：

①《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；

②国家或省级、行业建设行政主管部门颁发的计价定额和计价办法；

③建设工程设计文件及相关资料；

④竞争性谈判文件中的工程量清单及有关要求；

⑤与建设项目相关的标准、规范、技术资料；

**7.响应文件的修改和撤回**

7.1供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应截止时间前，以书面形式通知代理机构。修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和递交，并应在封袋上加注“修改”或“撤回”字样。修改文件必须在响应截止时间前送达谈判地点,在响应截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改。

7.2谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

**8.无效响应文件的确认**

8.1供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

8.2响应文件未加盖公章或无法定代表人（法定代表人授权代表）签名或盖章的；

8.3联合体参与谈判未附联合体各方共同谈判协议的；

8.4响应文件未按谈判文件规定的格式、内容和要求填写的；

8.5响应文件关键内容字迹模糊不清、无法辨认的；

8.6响应文件中有多个报价且未声明以哪一个为准的；

8.7供应商的最终报价超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的；

8.8响应文件载明的采购项目的完成期限超过谈判文件规定的期限；

8.9响应文件背离谈判文件中规定的必要技术功能要求；

8.10响应文件附有采购人不能接受的商务条件；

8.11各响应文件之间出现不应有的相似、相同、错误；

8.12提供虚假材料（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

8.13不符合国家法律法规及谈判文件中规定的其他实质性要求及无效响应要求；

**9.谈判流程**

**9.1成立谈判小组：**根据有关法律法规，结合本谈判项目的特点组建谈判小组，谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不少于谈判小组成员总数的2/3。

**9.2谈判签到：**按谈判文件的规定，在响应文件提交截止的同一时间及地点组织谈判。谈判由采购人或采购代理机构主持，参加谈判的供应商代表（法定代表人或授权代表）应签名报到以证明其出席。

**9.3检查响应文件密封情况：**由供应商代表检查自己的响应文件密封情况，如有异议须当场示意提出。

**9.4**供应商在检查完响应文件密封情况后即可，在会议室等候并做好正式谈判准备。

**9.5响应文件的拆封及初审：**谈判小组对响应文件进行拆封，依据谈判文件规定对响应文件进行资格性检查和符合性检查，审查每份响应文件是否实质上响应了谈判文件的要求。

**9.5.1资格性检查：**依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、谈判保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。格式及要求详见第四章、第五章。

**9.5.2符合性检查：**依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

**9.6谈判及最终报价：供应商填写最终报价（仅报总价），除谈判时另有约定外，单价及小微企业优惠报价部分均按总价同比例下调，如供应商在响应文件中未承诺小微企业优惠报价，则无价格优惠扣除。除因谈判文件修改导致成本增加，最终报价不得超过第一次报价，否则视为无效响应报价。**最终报价如出现大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

**9.7评审：**谈判小组根据供应商的承诺、响应程度和最终报价按谈判文件规定的评审办法进行评审并给出评审意见，签署评审报告。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

**10.响应文件的评审、定标方法**

10.1谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，采购人从谈判小组提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

10.2对于小微企业提供本企业或者其他小微企业制造的产品进行价格扣除：对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。属于残疾人福利性单位、监狱企业的视同小微企业，给予价格扣除。小微企业提供大中型企业制造的货物的，视同为大中型企业，不给予价格扣除。供应商需按照谈判文件的要求提供相应的《企业声明函》，否则不予价格扣除。

**11.成交结果公告及成交通知书**

11.1采购人或者采购代理机构应当自成交单位确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，成交通知书将同时发出，成交公告期限为1个工作日。

11.2成交通知书发出后，采购人放弃采购结果或者成交单位放弃中标，均应当承担相应的法律责任，且不影响成交服务费的支付。

11.3采购代理机构及采购人对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。

**12.采购失败**

12.1在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；

12.1.1符合专业条件的供应商或者对谈判文件做出实质性响应的供应商不足三家的；

12.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

12.1.3供应商的报价均超过采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

12.1.4因重大变故，采购任务取消的。

**13.采购代理机构服务费**

本项目代理费由成交单位支付，代理服务费按成交金额\*标准收费费率进行计算。成交单位应在合同签订前将成交服务费付至常州新禾招投标有限公司指定账户。

采购代理服务收费标准

|  |  |
| --- | --- |
| 服费　　 　务　 类率 　 型中标金额（万元） | 工程招标 |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.25% |
| 5000-10000 | 0.1% |
| …… | …… |

采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某项目采购代理业务成交金额为200万元，计算采购代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（200-100）万元×0.8%=0.8万元

合计收费=1.5+0.8=2.3（万元）

代理服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。

**14.合同的签订**

14.1成交单位应当自成交通知书发出之日起三十日内，按成交通知书中规定的时间和地点与采购人签订合同，并由成交单位交至常州新禾招投标有限公司备案，否则按放弃处理。

14.2签订合同及合同条款应以谈判文件和成交单位的响应文件及其澄清文件为依据。

14.3成交单位无正当理由未按期签订采购合同的，视为自动放弃中标资格，并承担违约责任。

14.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交单位协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

**15.供应商质疑的提出和答复**

15.1供应商认为谈判文件、采购过程、成交或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

15.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

　　（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　（二）质疑项目的名称、编号；

　　（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　　（四）事实依据；

　　（五）必要的法律依据；

　　（六）提出质疑的日期。

（七）如是代理人提交质疑函的，还需提供身份证明和授权委托书。

15.3供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

15.4质疑函应按照财政部《政府采购供应商质疑函范本》格式和要求制作，网址：http://www.mof.gov.cn/gp/xxgkml/gks/201802/t20180201\_2804587.html

**第二章　采购内容及要求**

### 受常州市武进区嘉泽镇成章卫生院的委托，常州新禾招投标有限公司作为招标代理机构，就其单位所需的成章卫生院烟感喷淋系统改造项目进行竞争性谈判采购。

1. **项目内容**
2. 项目名称：成章卫生院烟感喷淋系统改造项目
3. 项目预算：人民币28万元
4. 最高限价：人民币28万元
5. 项目地点：常州市武进区嘉泽镇成章卫生院
6. 采购内容：成章卫生院烟感喷淋系统改造项目，具体详见工程量清单
7. 工程质量要求：按国家相关验收标准，一次性验收合格
8. 质保期：1年，包含新做及改造内容
9. 工期：30日历日
10. 开工时间：具体以采购人书面通知为准
11. **工程量清单**

|  |
| --- |
| **门诊楼** |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  | **火灾报警系统** |
| 1 | 点型探测器【感烟探测器;】 | 个 | 60 |
| 2 | 总线制感烟探测器 | 个 | 1 |
| 3 | 点型探测器【感温探测器;】 | 个 | 4 |
| 4 | 总线制感温探测器 | 个 | 1 |
| 5 | 声光报警器 | 个 | 4 |
| 6 | 声光警报装置安装 | 个 | 1 |
| 7 | 按钮【手动报警按钮;】 | 个 | 4 |
| 8 | 按钮安装 | 个 | 1 |
| 9 | 重复显示器【楼层显示器;】 | 台 | 2 |
| 10 | 总线制重复显示器安装 | 台 | 1 |
| 11 | 模块【短路隔离器;】 | 个 | 3 |
| 12 | 单输出控制模块(接口)安装 | 个 | 1 |
| 13 | 模块【输入输出模块;】 | 个 | 2 |
| 14 | 单输出控制模块(接口)安装 | 个 | 1 |
| 15 | 配线【管内穿线;NH-BV-2.5;】 | m | 190 |
| 16 | 管内穿照明线 铜芯2.5mm2 | 100m单线 | 0.01 |
| 17 | 配线【管内穿线;NH-RVS-2\*1.5;】 | m | 504 |
| 18 | 管内穿二芯软导线 1.5mm2 | 100m/束 | 0.01 |
| 19 | 控制电缆【KVVP-6\*2.5;】 | m | 144 |
| 20 | 控制电缆(6芯以下) | 100m | 0.01 |
| 21 | 配管【明配管JDG25;刷防火涂料;】 | m | 504 |
| 22 | 砖、混结构明配紧定式镀锌电线管(JDG管) DN25mm | 100m | 0.01 |
| 23 | 防水剂 两遍 | 10m2 | 0.008 |
| 24 | 接线盒【86接线盒;】 | 个 | 76 |
| 25 | 明装普通接线盒 | 10个 | 0.1 |
| 26 | 配管【PE增强管;PE32;】 | m | 110 |
| 27 | 砖、混结构暗配刚性阻燃管 DN32mm | 100m | 0.01 |
| 28 | 其它【拆除柏油路面恢复】 | 项 | 1 |
| 29 | 拆除柏油路面恢复 | 项 | 1 |
| 30 | 接线箱【端子箱;】 | 个 | 2 |
| 31 | 户内端子箱安装 | 台 | 1 |
| 32 | 报警控制器【消防报警主机;】 | 台 | 1 |
| 33 | 多线制(壁挂式)报警控制器安装32点以下 | 台 | 1 |
| 34 | 报警控制器【消防电话主机;】 | 台 | 1 |
| 35 | 多线制(壁挂式)报警控制器安装32点以下 | 台 | 1 |
| 36 | 蓄电池【12V9AH电池;】 | 个 | 2 |
| 37 | 碱性蓄电池安装(40Am3h以下) | 个 | 1 |
| 38 | 配管【金属软管;】 | m | 30 |
| 39 | 金属软管敷设DN15mm管长1000mm以内 | 10m | 0.1 |
| 40 | 自动报警系统装置调试 | 系统 | 1 |
| 41 | 自动报警系统装置调试 128点以下 | 系统 | 1 |
|  | **消火栓系统** |
| 42 | 室内消火栓【组合式消防箱;1600\*700\*240;】 | 套 | 6 |
| 43 | 室内消火栓安装单栓DN65mm | 套 | 1 |
| 44 | 放置式灭火器安装 | 10具 | 0.1 |
| 45 | 镀锌钢管【室内;DN65;沟槽连接;管道冲洗;】 | m | 60 |
| 46 | 镀锌钢管安装(沟槽式管件连接)DN65mm以内 | 10m | 0.1 |
| 47 | 卡箍配件DN65 | 只 | 0.891 |
| 48 | 自动喷水灭火系统管网水冲洗DN70mm以内 | 100m | 0.01 |
| 49 | 镀锌钢管【室内;DN100;沟槽连接;管道冲洗;】 | m | 66 |
| 50 | 镀锌钢管安装(沟槽式管件连接)DN100mm以内 | 10m | 0.1 |
| 51 | 卡箍配件DN100 | 只 | 0.733 |
| 52 | 自动喷水灭火系统管网水冲洗DN100mm以内 | 100m | 0.01 |
| 53 | 管道刷油【管道刷红丹防锈漆两道，调和漆两道;】 | ㎡ | 37.944 |
| 54 | 管道刷红丹防锈漆 第一遍 | 10m2 | 0.1 |
| 55 | 管道刷红丹防锈漆 第二遍 | 10m2 | 0.1 |
| 56 | 管道刷调和漆 第二遍 | 10m2 | 0.1 |
| 57 | 管道刷调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.1 |
| 58 | 管道支吊架【管道支吊架制作、安装;支架除轻锈、刷防锈漆、调和漆;】 | Kg | 77.746 |
| 59 | 管道支架安装 | 100kg | 0.01 |
| 60 | 管道支架制作 | 100kg | 0.01 |
| 61 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.01 |
| 62 | 一般钢结构刷红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01 |
| 63 | 一般钢结构刷红丹防锈漆 第二遍 | 100kg | 0.01 |
| 64 | 一般钢结构刷调和漆 第一遍 | 100kg | 0.01 |
| 65 | 一般钢结构刷调和漆 第二遍 | 100kg | 0.01 |
| 66 | 拆除基层【路面基础层拆除;厚度20CM;】 | m2 | 5 |
| 67 | 机械拆除无筋混凝土类路面层厚15cm内 | 100m2 | 0.01 |
| 68 | 机械拆除无筋混凝土类路面层厚每增1cm | 100m2 | 0.01 |
| 69 | 余方弃置【混凝土路面拆除混凝土块弃置;运距自行考虑;】 | m3 | 1 |
| 70 | 路面拆除沥青及混凝土块弃置 | m3 | 1 |
| 71 | 水泥混凝土【混凝土路面恢复;】 | m2 | 5 |
| 72 | 混凝土路面恢复 | m2 | 1 |
| 73 | 管沟土方【土方开挖、回填】 | m3 | 4 |
| 74 | 人工挖3m＜底宽≤7m沟槽三类干土深度在1.5m以内 | m3 | 1 |
| 75 | 基(槽)坑夯填回填土  | m3 | 1 |
| 76 | 低压法兰阀门【蝶阀 DN65;】 | 个 | 3 |
| 77 | 低压法兰阀门DN65mm以内 | 个 | 1 |
| 78 | 沟槽式法兰安装 DN65mm以内 | 副 | 2 |
| 79 | 低压法兰阀门【闸阀DN100;】 | 个 | 1 |
| 80 | 低压法兰阀门DN100mm以内 | 个 | 1 |
| 81 | 沟槽式法兰安装 DN100mm以内 | 副 | 2 |
| 82 | 低压法兰阀门【消声止回阀DN100;】 | 个 | 1 |
| 83 | 低压法兰阀门DN100mm以内 | 个 | 1 |
| 84 | 沟槽式法兰安装 DN100mm以内 | 副 | 2 |
| 85 | 管道绝热【B1难燃橡塑管保温;橡塑保温管道 厚度40mm;】 | m3 | 1.27 |
| 86 | 橡塑保温管道φ57mm以下 厚度40mm | m3 | 1 |
| 87 | 防潮层、保护层【防潮层、保护层;不锈钢薄板】 | ㎡ | 40.22 |
| 88 | 金属薄板钉口安装 管道 | 10m2 | 0.1 |
| 89 | 打洞（孔）【砖墙打孔;DN65;】 | 个 | 3 |
| 90 | 砖墙打孔 孔径50mm | 个 | 1 |
| 91 | 打洞（孔）【砖墙打孔;DN1005;】 | 个 | 6 |
| 92 | 砖墙打孔 孔径100mm | 个 | 1 |
| 93 | 套管【过墙过楼板钢套管制作、安装DN100mm以内;】 | 个 | 3 |
| 94 | 过墙过楼板钢套管制作、安装DN100mm以内 | 10个 | 0.1 |
| 95 | 套管【过墙过楼板钢套管制作、安装DN150mm以内;】 | 个 | 3 |
| 96 | 过墙过楼板钢套管制作、安装DN150mm以内 | 10个 | 0.1 |
| 97 | 套管【刚性防水套管制作、安装DN150mm以内;】 | 个 | 3 |
| 98 | 刚性防水套管制作、安装DN150mm以内 | 10个 | 0.1 |
|  | **广播系统** |
| 99 | 报警控制器【广播主机;带两节12V9AH电池;】 | 台 | 1 |
| 100 | 消防广播控制柜安装 | 台 | 1 |
| 101 | 碱性蓄电池安装(40Am3h以下) | 个 | 1 |
| 102 | 控制电缆【KVVP-2\*1.5;】 | m | 120 |
| 103 | 控制电缆(6芯以下) | 100m | 0.01 |
| 104 | 配线【管内穿线;NH-RVS-2\*1.5;】 | m | 108 |
| 105 | 管内穿二芯软导线 1.5mm2 | 100m/束 | 0.01 |
| 106 | 配管【明配管JDG25;刷防火涂料;】 | m | 90 |
| 107 | 砖、混结构明配紧定式镀锌电线管(JDG管) DN25mm | 100m | 0.01 |
| 108 | 防水剂 两遍 | 10m2 | 0.008 |
| 109 | 配管【金属软管;】 | m | 6 |
| 110 | 金属软管敷设DN15mm管长1000mm以内 | 10m | 0.1 |
| 111 | 消防广播（扬声器）【广播器;嵌顶安装;】 | 个 | 6 |
| 112 | 吸顶式扬声器安装 | 个 | 1 |
| 113 | 接线盒【86接线盒;】 | 个 | 10 |
| 114 | 明装普通接线盒 | 10个 | 0.1 |
| 115 | 模块【输入输出模块;】 | 个 | 2 |
| 116 | 单输出控制模块(接口)安装 | 个 | 1 |
| 117 | 防火控制装置联动调试【调试广播喇叭及音箱,通信分机及插孔】 | 个 | 6 |
| 118 | 调试广播喇叭及音箱,通信分机及插孔 | 10只、10个 | 0.1 |
|  |  |
| 119 | 高层施工增加 | 项 | 1 |
| 120 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |

|  |
| --- |
| **住院楼** |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  | **火灾报警系统** |
| 1 | 点型探测器【感烟探测器;】 | 个 | 85 |
| 2 | 总线制感烟探测器 | 个 | 1 |
| 3 | 点型探测器【感温探测器;】 | 个 | 6 |
| 4 | 总线制感温探测器 | 个 | 1 |
| 5 | 声光报警器【声光报警器;】 | 个 | 6 |
| 6 | 声光警报装置安装 | 个 | 1 |
| 7 | 按钮【手动报警按钮;】 | 个 | 6 |
| 8 | 按钮安装 | 个 | 1 |
| 9 | 重复显示器【楼层显示器;】 | 台 | 3 |
| 10 | 总线制重复显示器安装 | 台 | 1 |
| 11 | 模块【短路隔离器;】 | 个 | 4 |
| 12 | 单输出控制模块(接口)安装 | 个 | 1 |
| 13 | 模块【输入输出模块;】 | 个 | 3 |
| 14 | 单输出控制模块(接口)安装 | 个 | 1 |
| 15 | 配线【管内穿线;NH-BV-2.5;】 | m | 330 |
| 16 | 管内穿照明线 铜芯2.5mm2 | 100m单线 | 0.01 |
| 17 | 配线【管内穿线;NH-RVS-2\*1.5;】 | m | 816 |
| 18 | 管内穿二芯软导线 1.5mm2 | 100m/束 | 0.01 |
| 19 | 控制电缆【KVVP-6\*2.5;】 | m | 36 |
| 20 | 控制电缆(6芯以下) | 100m | 0.01 |
| 21 | 配管【明配管JDG25;刷防火涂料;】 | m | 816 |
| 22 | 砖、混结构明配紧定式镀锌电线管(JDG管) DN25mm | 100m | 0.01 |
| 23 | 防水剂 两遍 | 10m2 | 0.008 |
| 24 | 接线盒【86接线盒;】 | 个 | 110 |
| 25 | 明装普通接线盒 | 10个 | 0.1 |
| 26 | 配管【PE增强管;PE32;】 | m | 30 |
| 27 | 砖、混结构暗配刚性阻燃管 DN32mm | 100m | 0.01 |
| 28 | 接线箱【端子箱;】 | 个 | 3 |
| 29 | 户内端子箱安装 | 台 | 1 |
| 30 | 配管【金属软管;】 | m | 30 |
| 31 | 金属软管敷设DN15mm管长1000mm以内 | 10m | 0.1 |
|  | **消火栓系统** |
| 32 | 室内消火栓【组合式消防箱;1600\*700\*240;】 | 套 | 9 |
| 33 | 室内消火栓安装单栓DN65mm | 套 | 1 |
| 34 | 放置式灭火器安装 | 10具 | 0.1 |
| 35 | 镀锌钢管【室内;DN65;沟槽连接;管道冲洗;】 | m | 108 |
| 36 | 镀锌钢管安装(沟槽式管件连接)DN65mm以内 | 10m | 0.1 |
| 37 | 卡箍配件DN65 | 只 | 0.891 |
| 38 | 自动喷水灭火系统管网水冲洗DN70mm以内 | 100m | 0.01 |
| 39 | 镀锌钢管【室内;DN100;沟槽连接;管道冲洗;】 | m | 55 |
| 40 | 镀锌钢管安装(沟槽式管件连接)DN100mm以内 | 10m | 0.1 |
| 41 | 卡箍配件DN100 | 只 | 0.733 |
| 42 | 自动喷水灭火系统管网水冲洗DN100mm以内 | 100m | 0.01 |
| 43 | 管道刷油【管道刷红丹防锈漆两道，调和漆两道;】 | ㎡ | 45.461 |
| 44 | 管道刷红丹防锈漆 第一遍 | 10m2 | 0.1 |
| 45 | 管道刷红丹防锈漆 第二遍 | 10m2 | 0.1 |
| 46 | 管道刷调和漆 第二遍 | 10m2 | 0.1 |
| 47 | 管道刷调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.1 |
| 48 | 管道支吊架【管道支吊架制作、安装;支架除轻锈、刷防锈漆、调和漆;】 | Kg | 68.664 |
| 49 | 管道支架安装 | 100kg | 0.01 |
| 50 | 管道支架制作 | 100kg | 0.01 |
| 51 | 一般钢结构手工除锈 轻锈 | 100kg | 0.01 |
| 52 | 一般钢结构刷红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.01 |
| 53 | 一般钢结构刷红丹防锈漆 第二遍 | 100kg | 0.01 |
| 54 | 一般钢结构刷调和漆 第一遍 | 100kg | 0.01 |
| 55 | 一般钢结构刷调和漆 第二遍 | 100kg | 0.01 |
| 56 | 拆除基层【路面基础层拆除;厚度20CM;】 | m2 | 10 |
| 57 | 机械拆除无筋混凝土类路面层厚15cm内 | 100m2 | 0.01 |
| 58 | 机械拆除无筋混凝土类路面层厚每增1cm | 100m2 | 0.01 |
| 59 | 余方弃置【混凝土路面拆除混凝土块弃置;运距自行考虑;】 | m3 | 2 |
| 60 | 路面拆除及混凝土块弃置 | m3 | 1 |
| 61 | 水泥混凝土【混凝土路面恢复;】 | m2 | 10 |
| 62 | 混凝土路面浇筑 | m2 | 1 |
| 63 | 管沟土方【土方开挖、回填】 | m3 | 8 |
| 64 | 人工挖3m＜底宽≤7m沟槽三类干土深度在1.5m以内 | m3 | 1 |
| 65 | 基(槽)坑夯填回填土  | m3 | 1 |
| 66 | 低压法兰阀门【蝶阀 DN65;】 | 个 | 3 |
| 67 | 低压法兰阀门DN65mm以内 | 个 | 1 |
| 68 | 沟槽式法兰安装 DN65mm以内 | 副 | 2 |
| 69 | 低压法兰阀门【闸阀DN100;】 | 个 | 1 |
| 70 | 低压法兰阀门DN100mm以内 | 个 | 1 |
| 71 | 沟槽式法兰安装 DN100mm以内 | 副 | 2 |
| 72 | 低压法兰阀门【消声止回阀DN100;】 | 个 | 1 |
| 73 | 低压法兰阀门DN100mm以内 | 个 | 1 |
| 74 | 沟槽式法兰安装 DN100mm以内 | 副 | 2 |
| 75 | 管道绝热【B1难燃橡塑管保温;橡塑保温管道φ57mm以下 厚度40mm;】 | m3 | 1.065 |
| 76 | 橡塑保温管道φ57mm以下 厚度40mm | m3 | 1 |
| 77 | 防潮层、保护层【防潮层、保护层;不锈钢薄板】 | ㎡ | 33.52 |
| 78 | 金属薄板钉口安装 管道 | 10m2 | 0.1 |
| 79 | 打洞（孔）【砖墙打孔;DN65;】 | 个 | 6 |
| 80 | 砖墙打孔 孔径50mm | 个 | 1 |
| 81 | 打洞（孔）【砖墙打孔;DN100;】 | 个 | 6 |
| 82 | 砖墙打孔 孔径100mm | 个 | 1 |
| 83 | 套管【过墙过楼板钢套管制作、安装DN100mm以内;】 | 个 | 6 |
| 84 | 过墙过楼板钢套管制作、安装DN100mm以内 | 10个 | 0.1 |
| 85 | 套管【过墙过楼板钢套管制作、安装DN150mm以内;】 | 个 | 3 |
| 86 | 过墙过楼板钢套管制作、安装DN150mm以内 | 10个 | 0.1 |
| 87 | 套管【刚性防水套管制作、安装DN150mm以内;】 | 个 | 3 |
| 88 | 刚性防水套管制作、安装DN150mm以内 | 10个 | 0.1 |
|  | **广播系统** |
| 89 | 控制电缆【KVVP-2\*1.5;】 | m | 30 |
| 90 | 控制电缆(6芯以下) | 100m | 0.01 |
| 91 | 配线【管内穿线;NH-RVS-2\*1.5;】 | m | 156 |
| 92 | 管内穿二芯软导线 1.5mm2 | 100m/束 | 0.01 |
| 93 | 配管【明配管JDG25;刷防火涂料;】 | m | 132 |
| 94 | 砖、混结构明配紧定式镀锌电线管(JDG管) DN25mm | 100m | 0.01 |
| 95 | 防水剂 两遍 | 10m2 | 0.008 |
| 96 | 配管【金属软管;】 | m | 9 |
| 97 | 金属软管敷设DN15mm管长1000mm以内 | 10m | 0.1 |
| 98 | 消防广播（扬声器）【广播器;嵌顶安装;】 | 个 | 9 |
| 99 | 吸顶式扬声器安装 | 个 | 1 |
| 100 | 接线盒【86接线盒;】 | 个 | 15 |
| 101 | 明装普通接线盒 | 10个 | 0.1 |
| 102 | 模块【输入输出模块;】 | 个 | 3 |
| 103 | 单输出控制模块(接口)安装 | 个 | 1 |
| 104 | 防火控制装置联动调试【调试广播喇叭及音箱,通信分机及插孔】 | 个 | 9 |
| 105 | 调试广播喇叭及音箱,通信分机及插孔 | 10只、10个 | 0.1 |
|  |  |
| 106 | 高层施工增加 | 项 | 1 |
| 107 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |

|  |
| --- |
| **规费税金** |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率 (%) |
| 1 | 规费 | [1.1]+[1.2]+[1.3] | 100% |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 | 2.4% |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 | 0.42% |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 | 0% |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 | 9% |

**三、付款及结算方式：**合同签订后安装调试完毕并经相关部门验收合格能正常运行交付使用后付至审定价的95%；余款自交付使用之日起至保修期满后一次性结算（无息）。

**四、安全、文明施工**

1. 执行国家有关安全施工的规定，建立健全安全保证体系。
2. 对施工操作人员进行安全教育，使施工人员对所使用的材料性能及安全措施有较全面的了解，并在操作中严格执行劳动保护制度。
3. 高空作业时，必须佩带安全帽，系好安全绳，禁止酒后作业。
4. 施工范围应做到工完、料尽、场地清。
5. 建立完善的施工现场安全组织结构，明确岗位、职责，在施工中出现的一切安全事故，由成交供应商自行解决，并承担由此产生的一切责任。

**五、编制依据**

1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省2014市政工程计价定额》、《江苏省建设工程费用定额》（2014版）。
2. 招标文件、设计图纸、委托方的编制要求及相关问题回复。
3. 苏建价[2016]154 号文《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》、常建[2016]94 号文、常建（2014）279号文、苏建函价〔2019〕178号文、常建[2019]1号文等编制等相关法律法规文件。
4. 材料价格：2024年5月份常州工程造价信息指导价计价。
5. 机械费用：江苏省2014年台班单价，柴油、汽油。
6. 人工工资单价：“苏建函价【2024】83号”。

**六、其他说明**

1. 其他项目清单中的暂列金额为不可竞争费，本项目暂列金额为26000元。
2. 规费、税金项目清单中所列费用均为不可竞争费。
3. 本工程无甲供材。
4. 本工程施工所需水、接电或自行发电等由承包人负责，相关费用在投标报价中考虑，施工过程中不另计量。
5. 本工程施工过程必须严格执行《常州市建筑施工扬尘控制实施细则》，投标单位在投标报价中应充分考虑扬尘控制措施的相关费用，结算时不再另行计算。
6. 施工图、招标文件、有关施工规范及工程量清单中的项目特征互为补充，均作为编制投标报价的依据。
7. 本项目中标单位需支付前期设计费用，设计费用为15000元；此项为不可竞争费。

**第三章　响应文件的组成**

（一）响应文件封面

（二）资格审查响应对照表

（三）谈判响应函

（四）报价一览表

（五）工程量清单报价表

（六）技术要求响应及偏离表

（七）项目实施方案、服务承诺书等

（八）资格、资信证明文件

（九）其他评审相关材料

**第四章　资格审查材料**

\*1、营业执照副本(“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书复印件加盖公章。

\*2、法定代表人身份证明书或授权委托书原件。

3、上一年度的财务状况资料复印件加盖公章。【供应商成立不满一年的不需提供】

4、近一年任意月份依法缴纳税收的相关材料复印件加盖公章。

5、近半年任意月份缴纳社会保障的相关材料复印件加盖公章。

6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

7、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

 **注意：以上加“\*”材料若不符合资格要求（或资料不齐全、资料不合格），则资格审查不通过。**

**第五章　响应文件的格式**

响

应

文

件

（正/副本）

编号：

项目名称：

供应商（盖章）：

法人或授权委托人（签字或盖章）

二○二四年 月 日

**附1：**

**资格审查响应对照表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **资格审查响应内容** | **是否响应****（填是或者否）** | **响应文件中的****页码位置** |
| **通用资格条件（资料不齐全或不合格，则资格审查不通过）** |
| 1 | 营业执照副本 |  |  |
| 2 | …… |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| **特定资格条件** |
| 7 | 供应商资格要求涉及的其它证明材料（如有） |  |  |
| 8 | …… |  |  |
|  |  |  |  |
| **其他资格条件** |
| 9 | 谈判响应函 |  |  |
| 10 | …… |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 | …… |  |  |

（仅纸质文件提供）

**附2：**

**法定代表人资格证明书（法定代表人使用）**

本人（姓名）系 （单位）的法定代表人。在项目采购的活动中，以我单位的名义领取谈判文件、资格审查、签署响应文件、与采购人协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。特此证明。

|  |
| --- |
| 供应商（盖章）： |
| 法定代表人签名或盖章： |
| 日期： 年 月 日 |

法定代表人身份证复印件：

****

骑缝公章

**附3：**

**授权委托书（代理人使用）**

本授权委托书宣告：本人（姓名）系（单位）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我单位代理人，该代理人有权在项目采购的活动中，以我单位的名义领取谈判文件、资格审查、签署响应文件、与采购人协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。

代理人在其权限范围及代理期限内签署的一切有关合同、协议和文件，我单位均予以认可并愿承担相应的法律责任。

委托期限：至本项目结束或新的授权委托书送到之日。代理人无转委托权。

|  |
| --- |
| 授权代表签名或盖章： |
| 供应商（盖章）： |
| 法定代表人签名或盖章： |
| 日期： 年 月 日 |

法定代表人身份证复印件：

****

骑缝公章

授代表人身份证复印件：

****

骑缝公章

**备注：**

**1、法定代表人参加投标的，提供法人资格证明和本人身份证原件。**

**2、委托代理人参加投标的，提供授权委托书和本人身份证原件。**

**附4：**

**谈判响应函**

致：常州新禾招投标有限公司

我方收到贵单位 项目谈判文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加该项目的谈判，承诺如下：

1.按采购文件规定的各项要求，完成采购文件规定的全部内容。

2.如果我们的响应文件被接受，愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任，同时严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3.我们已详细审查全部采购文件，包括补充文件(如果有的话)。我们完全理解并同意采购文件的所有规定，并放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.我们承诺该响应文件在投标开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。并同意按采购文件中的规定，本响应文件的有效期限为投标开始后60天。

5.我们愿意提供采购文件中要求所有资料，并保证完全真实准确，若有虚假和违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

6.我方承诺财务状况良好，依法缴纳税收和社会保障资金，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

7.我们认为你们有权决定中标人，还认为你们有权接受或拒绝所有的供应商。

8.我们愿意遵守采购文件中所列的收费标准。

9.如果我们中标，我们愿意在签订合同时支付履约保证金，并按采购文件的规定支付中标服务费。

10.经我单位研究采购文件后，愿以人民币 元（小写：元）报价，按采购文件要求承包本次招标范围内的全部工程。

11.我单位保证在收到建设单位发出的书面开工后 日内开工，并在 日（日历日）内竣工。

12.我单位保证本工程质量达到: 。

13.我单位一旦中标，将实行项目负责人负责制，保证并配备（项目建造师）全面负责上述项目管理。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

电话： 传真：

地址： 邮编：

开户名称：

开户银行：

 开户账号：

**附5：**

**具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明**

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日

**参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日

**附6：**

**报价一览表**

单位（元）：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 总价（元） |  |
| 项目负责人（建造师） |  |
| 证书编号 |  |
| 工期 |  |
| 工程质量 |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

**附7：**

**工程量清单报价表**

单位（元）：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目内容** | **品牌** | **规格、型号** | **单位** | **工程量** | **单价** | **小计** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | **大写：元整；小写： 元。** |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

**附8：**

**供应商情况表**

1. 公司基本情况
1.公司名称: 电话号码:

2.地址: 传真:

3.注册资金: 经济性质:

4.公司开户银行名称及账号:

5.营业注册执照号:

二、供应商获得国家有关部门颁发的资质:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **证书名称** | **发证单位** | **证书等级** | **证书有效期** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

供应商（盖章） :

法定代表人或授权代表(签名或盖章) :

日期：

**附9:**

**辅助资料表**

编号：

### 表1 项目经理基本情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 |  |
| 身份证号 |  |
| 执业资格专业及等级 |  |
|
| 安全生产考核合格证B证证号 |  |
| 职称 |  |
| 备注 |  |

表2 主要施工管理人员表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| 一、总部 1.项目主管 2.其他人员…二、现场 1.项目经理 2.技术负责人 3.质量管理 4.材料管理 5.计划管理6.安全管理… |  |  |  |  |

表3 主要施工机械设备表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机械或设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率kW | 生产能力 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4 劳动力计划表

供应商应按所列格式提交包括分包人在内的估计的劳动力计划表。本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

单位：人

|  |  |
| --- | --- |
| 工种、级别 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

**附10：**

## 相关业绩一览表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 中标金额 |  |
| 中标日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 项目经理 |  |
| 标段檐高 |  | 标段建筑面积 |  |
| 幕墙施工面积 |  | 标段地上层数 |  |
| 标段地下层数 |  | 标段跨度 |  |
| 备注 | 供应商根据本项目采购公告中类似项目的要求增加对项目的描述 |

**注：1、本表后附同复印件，并加盖公章，否则不予认可。**

**2、本表可按同样格式扩展。**

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

**附11：**

## 技术要求响应及偏离表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 谈判文件技术要求 | 谈判文件技术规范描述 | 选择项（符合、正偏离或负偏离） | 偏离内容及原因 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：

 1、供应商应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由供应商承担。

2、在“选择项”栏中填写“符合或正偏离或负偏离”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

3、表格不够可另接。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：

**附12：**

**项目实施方案等**

应当包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

**附13：**

**中小企业声明函(工程、服务)**

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人名称）的 （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、 （标的名称），属于 （谈判文件中明确的所属行业），承接企业为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、 （标的名称），属于 （谈判文件中明确的所属行业），承接企业为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商(盖章)：

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、对于符合本办法规定的**小微企业**报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》。

注：供应商如属于以上情形的请提供。如不提供此声明函及附表的，价格将不做相应扣除。

**第六章　采购合同（格式）**

**成章卫生院烟感喷淋系统改造项目合同**

甲方：常州市武进区嘉泽镇成章卫生院 合同编号：XHZJ2024026

乙方： 签订地点：江苏·常州

见证方：常州新禾招投标有限公司 签订时间： 年 月 日

按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

**第1条 工程概况**

1.1工程名称：成章卫生院烟感喷淋系统改造项目

1.2工程地点：常州市武进区嘉泽镇成章卫生院

1.3承包范围: 采购文件要求的所有范围

1.4质保期：1年，包含新做及改造内容

1.5工期：30日历日

1.5工程质量：符合国家相关标准，一次性验收合格。

**第2条 甲方工作**

2.1开工前做好施工现场的“三通”（路通、水通、电通），满足施工条件；

2.2提供维修改造需求、委派施工任务；

2.3对施工质量、进度、安全进行监督，组织召开施工准备会、隐蔽工程验收、竣工验收，审核结算送审资料等，及时支付工程款，施工过程协调事宜；

**第3条 乙方工作**

3.1严格按照设计图纸（若有）、施工规范及采购方要求进行施工，确保工程质量、安全，按期交付使用。

3.2按采购方要求进行材料报验、竣工报验、结算送审、工程款支付申请等。

3.3必须确保文明施工，施工现场物料堆放整齐，工完料尽场地清，现场设置围栏和警示标志，做好成品保护工作，现场卫生干净。

3.4参加采购方组织的各种施工会议。

3.5无条件配合采购方做好拟维修改造项目方案编制、预算编制工作（一般单个项目在3工作日完成，特殊情况根据采购要求进行）。

3.6因施工发生水电费由乙方承担，施工造成的维修质量问题，负责无偿按期修复。

3.7合同终止后，乙方必须无条件按采购方要求移交全部属于采购方的资产以及管理过程中的全部原始资料、及时退场。

3.8乙方委派现场负责人和施工人员必须对采购方工程现场和设备情况熟悉。

3.9乙方必须配备应急抢修的常用施工工具、零星维修常用材料。

3.10施工人员进出和施工需服从有关管理规定，不得影响卫生院的正常的教学秩序，如有违反，每人次承担违约金500元。

3.11乙方施工人员食宿自理。

3.12乙方必须为所有进场施工人员购买雇主责任险、意外险。乙方在施工期间应严格遵守国家现行的法规、施工规范，由于乙方原因造成质量及安全事故（包括但不限于造成采购方、乙方或者第三方人员人身损害、财物损失或者其他意外情况的），其损失、责任全部由乙方承担。

**第4条 关于工期的约定**

4.1采购方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

4.2因采购方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不得顺延。

4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

**第5条 关于工程质量及验收的约定**

5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300——2013）、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210——2011）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50503——2011）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。采购方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，采购方应予承认。若采购方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，采购方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

5.4乙方负责采购的材料，应严格按采购方要求采购,并提供产品合格证明,对材料质量负责。乙方采购的材料在使用前,应按照采购方或监理的要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由乙方承担。

5.5由于采购方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由采购方承担，工期顺延。

5.6由于乙方原因造成质量事故，其损失及费用由乙方承担，工期不顺延。

5.7工程竣工后，乙方应通知采购方验收，采购方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如采购方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。

1. **关于工程结算的约定**

合同签订后安装调试完毕并经相关部门验收合格能正常运行交付使用后付至审定价的95%；余款自交付使用之日起至保修期满后一次性结算（无息）。

**第7条 关于材料供应的约定**

7.1本工程采购方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，采购方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由采购方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由采购方承担。采购方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

7.2凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

**第8条 有关安全生产和防火的约定**

8.1采购方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

8.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

8.3由于采购方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，采购方应承担由此产生的一切经济损失。

8.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

**第9条 违约责任**

9.1成交供应商应在合同签订前按规定向采购方提交履约保证金（ 元），履约保证金（无息）将在项目服务结束并经采购方确认后15日内返还。

9.2乙方响应文件中拟派现场负责人必须在校实际履行职责，否则采购方有权收取乙方不超过1万元违约金。

9.3合同履行期间，针对乙方存在的问题，采购方有权根据合同条款要求乙方限期整改，若乙方未按限定的时间整改到位，采购方有权根据项目规模扣除维修费500-2000元/次作为乙方向采购方支付的违约金。

9.4乙方应妥善保护采购方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应按价赔偿。

9.5采购方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由采购方负责并承担损失。

9.6未经采购方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

9.7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

**第10条 争议的解决方式**

因履行本合同发生争议协商解决不成的提交 常州 仲裁委员会仲裁。因本合同产生的以及与本合同有关的一切纠纷，均由常州仲裁委员会仲裁。该裁决是终局的，对双方均具有约束力。

**第11条 其它约定:**①工程施工管理及监理工作、竣工验收工作由采购方负责组织实施。②乙方必须注意确保安全生产、文明施工；如发生违法乱纪及人身伤害事故，一切责任均由乙方负责。③其他未尽事宜详见招标、响应文件。

**第12条 附则**

12.1本合同自甲乙方盖章签字及见证方盖章签字之日起生效，如有变动，必须经三方协商一致后，方可更改。本合同一式叁份，采购方执壹份，乙方执壹份，见证方执壹份。

12.2见证方仅对甲乙双方签订采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。其他未尽事宜，参照相关法律，双方协商解决。

采购方：常州市武进区嘉泽镇成章卫生院

单位名称（章）：

单位地址：常州市武进区嘉泽镇成章成金路18号

法定代表人：

委托代理人：

经办人：

电话：

乙方：

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

银行账号：

行号：

代理采购机构：常州新禾招投标有限公司

单位名称（章）：

法定代表人：王益新

经办人：李女士

电话：0519-80588588

**\*以上合同模板仅供参考**

**第七章　评标方法**

1、本次谈判采用最低评标价法，在满足谈判文件实质性要求，并符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的谈判单位作为预成交供应商。报价在采购预算价格以下的，为有效报价。超出此范围的报价为无效报价。无效报价的响应文件不进行评审，也不得成交。

2、谈判小组各成员独立对每个有效谈判单位的谈判响应文件技术部分进行评审和评价。

3、报价相同的，按技术方案优劣顺序排列。谈判小组认为，排在前面的成交候选谈判单位的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该谈判单位的成交候选资格，按顺序排在后面的成交候选谈判单位递补，以此类推。

**本谈判文件的最终解释权归常州新禾招投标有限公司所有。**

**（全文完）**

**友 情 提 醒**

各供应商：

您好！

为了提高贵公司的标书有效性，减少不必要的废标，特友情提醒注意以下几点：

1、请谨记谈判文件上表述的**各项事宜时间节点**，特别是**开标时间和地点**，迟到的将一律不能进入开标室。涉及到投标项目的所有原件均需在开标截止时间前到达谈判现场。

2、谈判保证金一定要**供应商从公司账户**按谈判文件规定的**方式和时间**缴至**指定帐户并到帐**，拒绝以其它方式缴纳，**禁止第三方代缴保证金**。成交公示结束后我们也只会将谈判保证金返还到您的公司账户。**（如无需缴纳，此条可忽略）**

3、响应文件**密封并在封袋骑缝处加盖供应商公章**。资格证明材料提供复印件的一定要加盖公章，有要求提供原件的必须提供原件。

4、需要提供样品的，请严格按谈判文件要求的规格、时间提供。同时注意密封、隐蔽标签的相关要求。

5、设定**最高限价**的，超过限价一律按无效响应处理。

6、如有疑问，请按谈判文件要求进行询疑。

我单位十分欢迎您对我单位招标组织工作提出宝贵意见和建议。电话：0519-80588588

最后祝您投标成功！